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Гранитный щебень: краткое описание 
Гранитный щебень — прочный строительный материал из дроблёного гранита. Его применяют в дорожном строительстве, при производстве бетона, для обустройства оснований, дренажа и декоративных работ.
Преимущества
· Высокая прочность. Выдерживает значительные нагрузки — подходит для ответственных конструкций.
· Износостойкость. Долго сохраняет свойства даже в жёстких условиях эксплуатации.
· Морозостойкость. Устойчив к циклам замораживания и оттаивания.
· Низкое водопоглощение. Не теряет характеристик при контакте с влагой.
· Хорошая адгезия. Отлично сцепляется с вяжущими материалами (например, с цементом).
Фракции
В ассортименте представлены основные фракции:
· 5–20 мм — для бетона и железобетонных изделий;
· 20–40 мм — для оснований дорог, площадок, фундаментов;
· 40–70 мм — для крупных строительных объектов, дренажных слоёв;
· другие фракции — по запросу.
Морозостойкость
Показатель морозостойкости гранитного щебня обычно составляет F300–F400: материал выдерживает 300–400 циклов замораживания и оттаивания без существенной потери прочности. Это делает его пригодным для использования в регионах с холодным климатом.
Лещадность
Лещадность (доля зёрен пластинчатой и игловатой формы) у качественного гранитного щебня — в пределах 15–25 % (1–2 группа). Низкая лещадность обеспечивает плотную укладку и экономичный расход связующих материалов, а также повышает прочность итогового покрытия или конструкции.
Интересный факт о гранитном щебне
Гранитный щебень способен «светиться» в ультрафиолете — и это не магия, а особенность минерального состава. В структуре гранита нередко присутствуют вкрапления кварца и полевого шпата: под воздействием УФ‑излучения некоторые кристаллы дают слабое свечение (люминесценцию).
Этот эффект используют в декоративных целях: из щебня с такими вкраплениями делают отсыпки для дорожек и клумб, которые в тёмное время суток при подсветке выглядят необычно и эффектно. Кроме того, люминесценция помогает геологам и поставщикам быстро отличать натуральный гранитный щебень от более дешёвых аналогов — по характеру свечения можно косвенно судить о чистоте и происхождении породы.


Известняковый щебень: краткое описание 
Известняковый щебень — строительный материал из дроблёного известняка (на основе карбоната кальция). Его используют для устройства дорожных оснований, отсыпки площадок, производства бетона невысокой прочности, дренажных систем, а также в ландшафтном дизайне и мелиорации (в том числе для раскисления почвы).
Преимущества
· Доступная цена. Дешевле гранитного за счёт простоты добычи и обработки.
· Хорошая адгезия. Шероховатая поверхность зёрен обеспечивает надёжное сцепление с цементом и битумом.
· Экологичность и низкая радиоактивность. Соответствует 1‑му классу безопасности — подходит для жилых зон.
· Удобство укладки. Хорошо трамбуется, даёт плотную подушку.
· Универсальность. Подходит для широкого спектра работ — от частных строек до дорожного строительства невысокой нагрузки.
Фракции
· 5–20 мм — для лёгких бетонов, стяжек, кладочных растворов.
· 20–40 мм — для оснований дорог, площадок, подушек под тротуарную плитку, дренажа.
· 40–70 мм — для крупных подсыпок, отсыпки котлованов, дорожных слоёв.
· Другие фракции (в том числе более крупные) — по запросу, в том числе для декоративных целей.
Морозостойкость
Морозостойкость известнякового щебня варьируется в диапазоне F15–F300 — зависит от плотности и пористости породы с конкретного месторождения. Для регионов с умеренным климатом часто достаточно F50–F100; для более суровых условий стоит выбирать материал с показателем от F100 и выше.
Лещадность
Лещадность известнякового щебня обычно составляет 15–25 % (2–3 группа). Умеренная лещадность позволяет добиться хорошей уплотняемости, но из‑за большего количества пластинчатых зёрен по сравнению с гранитным щебнем расход связующих может быть чуть выше.
Интересный факт об известняковом щебне
Известняковый щебень способен «впитывать» и постепенно отдавать влагу — и это не просто особенность, а полезный рабочий эффект. Дело в пористой структуре известняка: он работает как природный буфер влажности. В дорожных и дренажных слоях такая способность помогает сглаживать резкие перепады влажности в основании: в сырую погоду щебень частично забирает лишнюю воду, а в засушливую — отдаёт её обратно, снижая риск образования пустот и просадок.
Этот эффект особенно ценят при устройстве оснований под тротуарную плитку и отмостки: благодаря умеренному влагообмену уменьшается пучение грунта при замерзании, а сама подушка дольше сохраняет плотность. При этом важно учитывать, что из‑за той же пористости известняковый щебень не стоит применять в местах с постоянным застоем воды — в таких условиях он быстрее разрушается.

В виде справки на сайте: 
ПГС и ОПГС: описание для сайта
ПГС (песчано‑гравийная смесь)
Что это: природная смесь песка и гравия, добываемая в карьерах или со дна водоёмов. Состав зависит от месторождения. Регламентируется ГОСТ 23735‑2014.
Преимущества:
· Низкая стоимость. Дешевле за счёт отсутствия дополнительной обработки.
· Универсальность. Подходит для широкого круга подготовительных работ.
· Хорошая уплотняемость. Удобно формировать ровные слои.
· Экологичность. Натуральный материал без искусственного вмешательства.
Характеристики:
· содержание гравия — в среднем 10–90 % (сильно варьируется);
· фракции гравия — обычно 5–70 мм;
· допустимое содержание пылевидных и глинистых частиц — до 5 %;
· насыпная плотность — примерно 1,6–1,8 т/м³.
Сферы применения:
· выравнивание участков, планировка территории;
· устройство подушек под фундаменты (для объектов невысокой ответственности);
· обратная засыпка траншей и котлованов;
· временные дороги, подъездные пути;
· дренажные слои, благоустройство.

ОПГС (обогащённая песчано‑гравийная смесь)
Что это: ПГС, прошедшая дополнительную обработку: промывку, сортировку, корректировку соотношения песка и гравия. Состав строго нормирован.
Преимущества:
· Стабильный состав. Гарантированное соотношение компонентов (по группам согласно ГОСТ).
· Меньше примесей. Пылевидные и глинистые частицы — не более 3 % и 0,5 % соответственно.
· Предсказуемые свойства. Удобно рассчитывать расход и прочностные характеристики.
· Повышенная надёжность. Подходит для ответственных конструкций.
Характеристики:
· содержание гравия — по группам: I группа — 15–25 %, II — 25–35 %, III — 35–50 %, IV — 50–65 %, V — 65–75 %;
· фракции гравия — чаще 5–20, 5–40, 20–40 или 40–70 мм (нормируются);
· насыпная плотность — примерно 1,65–1,85 т/м³;
· водопоглощение — 0,6–2,2 % по массе.
Сферы применения:
· производство бетона и строительных растворов (где важны точные пропорции);
· фундаменты жилых и промышленных зданий;
· основания дорог с высокой нагрузкой, федеральные трассы;
· аэродромные и складские площадки;
· ответственные дренажные и ливневые системы.

Отличия ПГС и ОПГС
	Параметр
	ПГС
	ОПГС

	Происхождение и обработка
	Природная, без обогащения
	Обогащённая: промывка, сортировка, корректировка состава

	Состав
	Нестабильный, зависит от карьера/месторождения
	Стабильный, нормированный по ГОСТ, разделён на группы

	Примеси
	До 5 % пылевидных и глинистых частиц
	До 3 % пыли и до 0,5 % глины

	Применение в бетоне
	Ограничено: сложно гарантировать марку
	Подходит: точный состав позволяет получать бетон нужной прочности

	Цена
	Ниже
	Выше из‑за дополнительной обработки




Интересный факт о ПГС и ОПГС
Мало кто знает, что по характеру поведения смеси при трамбовке можно косвенно оценить её тип и качество — и этот приём нередко используют опытные строители прямо на площадке.
При уплотнении ПГС (природной песчано‑гравийной смеси) из‑за непостоянного состава и наличия глинистых частиц часто образуется неравномерная подушка: в одних местах материал «садится» плотнее, в других остаются локальные пустоты. Это заметно по разной высоте осадки слоя после прохода катка или виброплиты.
У ОПГС (обогащённой песчано‑гравийной смеси) картина иная: благодаря нормированному соотношению песка и гравия, а также минимальному содержанию глины, смесь уплотняется равномерно и предсказуемо. Строители ценят это свойство: оно позволяет точнее рассчитывать толщину слоёв и избегать перерасхода материала.
Ещё один нюанс: в ОПГС гравийные зёрна чаще имеют шероховатую поверхность (из‑за способа обогащения), что дополнительно улучшает сцепление между частицами — подушка получается не только ровной, но и более прочной. Именно поэтому для ответственных оснований (фундаментов, дорожных покрытий) выбирают именно ОПГС, хотя она и стоит дороже.





Гравий: краткое описание для сайта
Гравий — сыпучий материал природного происхождения из окатанных обломков горных пород. Его добывают в карьерах и руслах рек: речной гравий отличается округлой формой, карьерный — более угловатой.
Преимущества
· Естественная окатанность. Гладкие зёрна снижают абразивный износ техники и трубопроводов при транспортировке.
· Хорошая водопроницаемость. Отлично подходит для дренажных систем.
· Экологичность. Натуральный материал без химической обработки, 1‑й класс радиационной безопасности.
· Удобство укладки. Легко распределяется и уплотняется, хорошо трамбуется.
· Эстетичный вид. Природные оттенки и форма востребованы в ландшафтном дизайне.
· Доступная стоимость. Дешевле многих искусственных заполнителей.
Фракции
· 3–10 мм — для декоративных отсыпок, фильтров, аквариумов, спортивных покрытий.
· 5–20 мм — для лёгких бетонов, тротуарной плитки, дренажа.
· 20–40 мм — для оснований дорог, подушек под фундаменты, отмосток.
· 40–70 мм — для подсыпок, укрепления откосов, береговых линий, крупных дренажных слоёв.
· Крупные фракции (до 150 мм) — для берегоукрепления, габионов, декоративных валунов.
Характеристики
· Прочность. Обычно М400–М800 (зависит от исходной породы).
· Морозостойкость. F150–F300 — подходит для большинства климатических зон России.
· Лещадность. Низкая за счёт окатанной формы: обычно 10–15 % (1–2 группа).
· Водопоглощение. 0,5–1,5 % — не накапливает избыточную влагу.
· Насыпная плотность. Примерно 1,4–1,65 т/м³ (зависит от фракции и влажности).
Сферы применения
· Дорожное строительство. Устройство оснований и нижних слоёв дорожных одежд, временных подъездов.
· Фундаментные работы. Устройство песчано‑гравийных подушек, отмосток, обратной засыпки.
· Дренаж и водоотведение. Дренажные слои, ливневые системы, фильтрующие прослойки.
· Бетонные смеси. В качестве заполнителя для бетонов невысокой и средней прочности.
· Ландшафтный дизайн. Декоративные отсыпки, альпийские горки, сухие ручьи, оформление клумб и водоёмов.
· Благоустройство. Отсыпка пешеходных дорожек, площадок, парковок.
· Инженерные решения. Укрепление берегов, откосов, устройство габионов.


Интересный факт о гравии 
Гравий может работать как «природный фильтр с памятью»: его пористая структура и шероховатости на поверхности удерживают не только крупные частицы, но и часть растворённых веществ — а потом постепенно отдают их обратно. Благодаря этому свойству гравий особенно ценят в системах фильтрации воды (например, в колодцах и септиках): он не просто механически задерживает взвеси, но и участвует в формировании стабильной микрофлоры — на зёрнах гравия закрепляются полезные бактерии, которые помогают очищать воду.
Этот эффект строители и ландшафтные дизайнеры учитывают и вне водоочистки: при устройстве дренажных слоёв и «подушек» под дорожки гравий снижает риск заиливания — он дольше остаётся чистым и сохраняет пропускную способность по сравнению с более мелким материалом. При этом важно подбирать фракцию грамотно: для фильтрации лучше всего подходит гравий 20–40 мм с низким содержанием пыли и глины — так «фильтрующая память» работает максимально эффективно.








Речной песок: краткое описание 
Речной песок — природный сыпучий материал, добываемый со дна рек. Благодаря естественному омыванию водой он отличается высокой чистотой и окатанной формой зёрен.
Разновидности
· По модулю крупности: мелкий (Мкр 1,5), средний (Мкр 2,0–2,5), крупный (Мкр 3,0).
· По способу подготовки: натуральный (без дополнительной обработки) и фракционированный (просеянный до заданной фракции).
· По цвету и составу: чаще всего встречается серый, светло‑серый, желтоватый песок; основу обычно составляет кварц с минимальным количеством примесей.

Преимущества
· Минимальная примесь глины и ила. Содержание пылевидных и глинистых частиц — обычно не более 0,5–1 %, что повышает качество строительных смесей.
· Окатанная форма зёрен. Гладкие песчинки не создают избыточного трения, но дают хорошую адгезию в растворах.
· Высокая фильтрационная способность. Подходит для дренажных и очистных систем.
· Экологичность и безопасность. Как правило, относится к 1‑му классу по радиационной безопасности — можно использовать в жилых зонах.
· Однородность состава. Стабильные характеристики упрощают расчёт пропорций в смесях.

Фракции и их применение
· 0,5–1,0 мм (мелкая). Финишные штукатурные и декоративные смеси, затирки, плиточный клей, детские песочницы.
· 1,5–2,0 мм (средняя). Бетон марок М250–М350, кладочные растворы, стяжки полов, смеси для тротуарной плитки.
· 2,0–3,0 мм (крупная). Дренажные слои, септики и фильтрационные колодцы, подушки под фундаменты, отмостки, ландшафтные отсыпки.

Степени фильтрации (коэффициент фильтрации)
Это показатель, который определяет, сколько воды пропускает слой песка за сутки:
· Мелкая фракция (0,5–1,0 мм): 0,1–1 м/сутки — не подходит для активного дренажа.
· Средняя фракция (1,5–2,0 мм): 2–5 м/сутки — умеренный дренаж, выравнивающие и подстилающие слои.
· Крупная фракция (2,0–3,0 мм): 5–7 м/сутки и выше — оптимально для дренажных систем, септиков, ливневых траншей.

Основные характеристики
· Насыпная плотность: примерно 1,5–1,65 т/м³ (зависит от влажности и фракции).
· Влажность: обычно 4–7 %; при повышенной влажности фактический вес увеличивается за счёт воды.
· Модуль крупности (Мкр): ключевой параметр для подбора под строительные задачи.
· Радиоактивность: чаще всего 1‑й класс (до 370 Бк/кг) — допускается для жилищного строительства.

Области применения
· Строительство. Бетонные и кладочные смеси, штукатурка, стяжка, производство тротуарной плитки и ЖБИ.
· Фундаментные работы. Устройство песчаных подушек, отмосток, обратной засыпки с послойным уплотнением.
· Дренаж и водоотведение. Дренажные обсыпки вокруг труб, фильтрующие слои септиков и ливневых систем.
· Дорожные работы. Подстилающие и выравнивающие слои, основания временных дорог.
· Благоустройство и ландшафт. Отсыпка дорожек, площадок, пляжей, оформление водоёмов и сухих ручьёв.
· Сельское хозяйство и озеленение. Улучшение структуры почвы, создание дренажных прослоек в теплицах и на клумбах.
Интересный факт о речном песке: почему он «запоминает» нагрузку
Речной песок способен «запоминать» нагрузку — это связано с окатанной формой зёрен и минимальным содержанием глины. При уплотнении частицы занимают оптимальное положение, а после снятия нагрузки почти не дают дополнительной осадки — структура остаётся стабильной.
В отличие от карьерного песка, который из‑за угловатых частиц и примесей может усаживаться неделями, речной ведёт себя предсказуемо. Это важно при устройстве подушек под фундаменты, оснований под плитку и стяжек: снижается риск трещин и провалов.
Строители проверяют стабильность прямо на площадке: если после виброплиты поверхность почти не проседает при повторной нагрузке — материал надёжен. Ещё это свойство ценят в бетонах высоких марок и финишных штукатурках: слой не «ползёт», а результат получается прогнозируемым. Поэтому для ответственных работ выбирают речной песок — экономия здесь может обернуться затратами на переделки.


Карьерный песок: краткое описание 
Карьерный песок — сыпучий материал, добываемый открытым способом из песчаных карьеров. В отличие от речного, его зёрна имеют угловатую, шероховатую форму из‑за отсутствия длительного воздействия воды.
Разновидности
· Необработанный (карьерный в чистом виде). Содержит примеси глины, пыли, мелких камней; подходит для черновых и подготовительных работ.
· Сеяный. Просеян через сита — удалены крупные камни и часть пылевидных включений; используется для кладочных и штукатурных растворов, устройства подушек.
· Мытый (намывной). Проходит промывку водой — содержание глины и пыли минимально; применяется для ответственных бетонов, тротуарной плитки, сухих смесей.
· По минералогическому составу: кварцевый (наиболее прочный), известняковый, полевошпатовый и др. (зависит от месторождения).

Преимущества
· Доступная цена. Дешевле речного песка за счёт более простой добычи.
· Хорошее сцепление в растворах. Угловатая форма зёрен повышает адгезию с цементом и другими вяжущими.
· Универсальность. Подходит для широкого спектра строительных и благоустроительных задач.
· Широкая доступность. Добывается во многих регионах, что упрощает логистику и снижает стоимость доставки.
· Возможность подбора под задачу. За счёт разных видов обработки (просеивание, промывка) можно подобрать песок под конкретные требования.

Фракции и их применение
· 0,5–1,0 мм (мелкая). Штукатурные и финишные смеси, затирки, декоративные составы.
· 1,5–2,5 мм (средняя). Кладочные растворы, лёгкие бетоны, стяжки, смеси для тротуарной плитки.
· 2,5–3,5 мм и крупнее (крупная). Бетоны повышенной прочности, основания дорог, дренажные слои (при низком содержании глины), отсыпки.

Степени фильтрации (коэффициент фильтрации)
Показатель зависит от фракции и степени очистки:
· Необработанный мелкий песок: 0,1–2 м/сутки — низкая водопроницаемость из‑за глинистых частиц.
· Сеяный средний песок: 2–5 м/сутки — подходит для подстилающих слоёв и умеренного дренажа.
· Мытый крупный песок: 5–20 м/сутки и выше — оптимален для дренажных систем, септиков, ливневых траншей.
Важно: высокое содержание глины резко снижает фильтрацию — для дренажа используют только мытый песок с низким содержанием пылевидных и глинистых частиц (не более 2–3 %).

Основные характеристики
· Насыпная плотность: примерно 1,4–1,7 т/м³ (зависит от влажности, фракции и содержания примесей).
· Модуль крупности (Мкр): варьируется от 1,0 до 3,5 — ключевой параметр для подбора под строительные смеси.
· Содержание примесей: в необработанном песке — до 10–15 % пылевидных и глинистых частиц; в мытом — обычно не более 2–3 %.
· Радиоактивность: чаще всего 1‑й класс (до 370 Бк/кг) — допускается для жилищного строительства.
· Форма зёрен: угловатая, шероховатая — это плюс для сцепления в растворах, но минус для дренажа при высоком содержании глины.

Области применения
· Строительство. Кладочные и штукатурные растворы, бетоны разных марок, производство ЖБИ, тротуарной плитки.
· Фундаментные работы. Песчаные подушки под фундаменты, отмостки, обратная засыпка (в том числе сеяным песком).
· Дорожное строительство. Подстилающие и выравнивающие слои, основания временных дорог, тротуаров.
· Дренаж и водоотведение. Только мытый песок крупной фракции — для дренажных обсыпок, фильтрующих слоёв септиков.
· Благоустройство и ландшафт. Отсыпка дорожек, площадок, пляжей, выравнивание участков.
· Сельское хозяйство. Улучшение структуры тяжёлых глинистых почв (сеяный или мытый песок), создание дренажных прослоек в теплицах и на клумбах.
Интересный факт о карьерном песке: почему его «шероховатость» — это плюс
У карьерного песка зёрна угловатые и шероховатые — и именно это делает его особенно ценным в строительных растворах. Такая форма даёт отличное сцепление с цементом и другими вяжущими: раствор получается прочнее, а штукатурка или кладка — надёжнее.
Ещё один малоизвестный нюанс: глина, которую часто считают недостатком, в ряде случаев работает как «пластификатор». В штукатурных и кладочных смесях небольшое количество глины повышает пластичность раствора и снижает риск растрескивания при высыхании — поэтому для таких задач нередко берут сеяный карьерный песок с умеренным содержанием глины.
При этом для дренажа или бетона высоких марок такой песок не подойдёт: там нужна чистота и водопроницаемость — выбирают мытый карьерный песок. Так что «неидеальность» карьерного песка — на деле его главное преимущество: при правильном подборе под задачу он даёт экономию и лучшие рабочие характеристики.

